
[bookmark: Text]江门市婴幼儿用塑料奶瓶生产领域
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	产品容量
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	容积＜100mL
	17
	11
	6

	100ml≤容积＜200ml 
	12
	8
	4

	容积≥200ml
	8
	6
	2


2 检验依据
表2 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016 

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	6
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	7
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 31604.19—2016 

	8
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PCT材质）
	GB 31604.21—2025

	9
	特定迁移总量（以间苯二甲酸计）（限PET材质）
	GB 31604.21—2025

	10
	特定迁移总量（以偏苯三甲酸计）（限PCT材质）
	GB 31604.21—2025

	11
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质）
	GB 31604.44—2016

	
12
	双酚S迁移量（限PESU材质）
	GB 31604.54—2023

	13
	4,4'-联苯二酚迁移量
（限PPSU材质）
	GB 31604.63—2025

	14
	1,1'-磺酰基二（4-氯苯）迁移量（限PESU、PPSU材质）
	GB 31604.63—2025

	15
	2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇迁移量（限PCT材质）
	GB 31604.61—2025


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


江门市硅橡胶奶嘴生产领域
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
对于标准口径产品，每批次产品抽取样品28个，其中22个作为检验样品，6个作为备用样品。
对于宽口径产品，每批次产品抽取样品16个，其中13个作为检验样品，3个作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.2—2015

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以铅计）
	GB 31604.9—2016

	5
	锌（Zn）迁移量
	GB 31604.42—2016或
GB 31604.49—2023

	6
	N—亚硝胺和N—亚硝胺可生成物释放量 
	GB 31604.62-2025

	7
	挥发性物质
	GB 28482—2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.2—2015 食品安全国家标准 奶嘴
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

江门市食品接触用竹木餐饮具生产领域
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样数量见表1。
表1抽样数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（个/双）
	检验样品数量（个/双）
	备用样品数量（个/双）

	[bookmark: _GoBack]1
	砧板、托盘、分格餐盘等
	含涂料、粘合剂和（或）油墨
	10
	6
	4

	
	
	不含涂料、粘合剂和（或）油墨
	6
	4
	2

	2
	碗、盘、杯、锅铲、蒸笼等
	含涂料、粘合剂和（或）油墨
	30
	20
	10

	
	
	不含涂料、粘合剂和（或）油墨
	18
	12
	6

	3
	非一次性刀、勺类等
	含涂料、粘合剂和（或）油墨
	30
	20
	10

	
	
	不含涂料、粘合剂和（或）油墨
	20
	14
	6

	4
	一次性使用的筷子（含筷头）、刀、叉、勺等
	150
	100
	50

	5
	非一次性筷子
	含涂料、粘合剂和（或）油墨
	60
	40
	20

	
	
	不含涂料、粘合剂和（或）油墨
	40
	30
	10

	6
	雪糕柄、叉、签等
	300
	200
	100


2 检验依据
表2 食品接触用竹木餐饮具
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	[bookmark: OLE_LINK1]GB 4806.12—2022

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	甲醛
	GB 31604.48—2016

	4
	二氧化硫
	GB 4806.12—2022
附录A

	5
	五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）
	GB 4806.12—2022
SN/T 2204—2015

	6
	噻菌灵
	GB 4806.12—2022
附录B

	7
	邻苯基苯酚
	GB 4806.12—2022
附录B

	8
	抑霉唑
	GB 4806.12—2022
附录B

	9
	联苯
	GB 4806.12—2022
附录B

	10
	大肠菌群a
	GB 14934—2016
附录B

	11
	沙门氏菌a
	GB 14934—2016
附录C

	12
	志贺氏菌b
	GB 4789.5—2012

	13
	金黄色葡萄球菌b
	GB 4789.10—2016

	14
	溶血性链球菌b
	GB 4789.11—2014

	15
	霉菌b
	GB 4789.15—2016

	注：a预期与食品直接接触，且不经过消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品的微生物应符合GB 14934—2016的规定，与食用、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的竹木材料及制品除外。
b仅适用于执行GB/T 19790.2—2005的产品。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.12—2022 食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品
GB 14934—2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具
GB/T 19790.2—2005 一次性筷子 第2部分：竹筷
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
依据GB 4789.1—2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。
[bookmark: _Hlk102659035]
江门市塑料一次性餐饮具生产领域
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取不少于3份最小销售独立包装，每份样品抽样数量不少于30只/个，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。每份样品质量应不少于100 g且与食品接触面的最小表面积应不小于10 dm2（若最小销售包装不是30只/个的整数倍，需按采样数折算，保证检样不少于60只/个，备样不少于30只/个，避免损坏原包装）。
2 检验依据
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk40347690]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016 

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	5
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	7
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 31604.19—2016 

	8
	氯乙烯特定迁移量
（限PVC、PVDC材质）
	GB 31604.31—2025

	9
	1,1-二氯乙烷特定迁移量
（限PVC材质）
	GB 31604.31—2025

	10
	1,1-二氯乙烯特定迁移量
（限PVDC材质）
	GB 31604.31—2025

	11
	大肠菌群
	GB 14934—2016 

	12
	沙门氏菌
	GB 14934—2016

	13
	霉菌计数
	GB 4789.15—2016 

	14
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质）
	GB 31604.21—2025

	15
	特定迁移总量（以间苯二甲酸计）（限PET材质）
	GB 31604.21—2025

	16
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质）
	GB 31604.44—2016

	17
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质）
	GB 31604.51—2021

	18
	1,3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 31604.12—2016

	19
	邻苯类增塑剂特定迁移量
（限PVC材质）
	GB 31604.30—2025

	注：产品执行标准为GB/T 18006.1—2009，微生物检验项目选择第11、12、13项；产品执行标准为GB/T 18006.1—2025或企业标准（未规定微生物项目的），微生物检验项目选择第11、12项。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB 14934—2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具
GB/T 18006.1—2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求
GB/T 18006.1—2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。



江门市工业和商用电热食品加工设备生产领域
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
整机：每批次产品抽取样品2台，其中检验样品1台，备用样品1台。
材料样块：抽取与食品直接接触的材料，有多种材料时，抽取2种与食品接触面积较大的材料。材料样块在整机直接接触食品的部件上截取，或与其部件同材质、同生产商的原材料或外购外协件上截取。每批次产品截取材料样块材质种类及抽样数量见表1。
[bookmark: OLE_LINK5]表1 材料样块材质及抽样数量
	序号
	材料样块材质
	抽样数量
（组/每组表面积）
	检样数量（组）
	备样数量（组）

	1
	金属材质a
	6组/25cm2
	3
	3

	2
	塑料材质
	30组/25cm2
	20
	10

	3
	橡胶材质
	6组/150cm2
	4 
	2 

	4
	硅橡胶材质
	9组/150cm2
	6 
	3 

	注：a 涂（镀）层金属材料除外。


2 检验依据
表2 工业电热食品加工设备
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	砷
	GB 31604.49—2023 第二篇

	2
	镉
	GB 31604.49—2023 第二篇

	3
	铅
	GB 31604.49—2023 第二篇

	4
	镍
	GB 31604.49—2023 第二篇

	5
	铬
	GB 31604.49—2023 第二篇

	6
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	7
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	15
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	16
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	17
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	18
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	19
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 31604.19—2016

	20
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 31604.31—2025

	21
	1,1-二氯乙烯特定迁移量（限PVDC材质）
	GB 31604.31—2025

	22
	1,1-二氯乙烷特定迁移量（限PVC材质）
	GB 31604.31—2025

	23
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
（限PET、PBT材质）
	GB 31604.21—2025

	24
	特定迁移总量（以间苯二甲酸计）（限PET材质）
	GB 31604.21—2025

	25
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）
（限PET材质）
	GB 31604.44—2016

	26
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）
（限PBT材质）
	GB 31604.51—2021

	27
	1,3-丁二烯特定迁移量
（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 31604.12—2016

	28
	邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
	GB 31604.30—2025

	29
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	30
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	31
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	32
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	33
	N—亚硝胺和N—亚硝胺可生成物迁移总量
	GB 31604.62—2025

	34
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	35
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	36
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	37
	挥发性物质
	GB 4806.16—2025

	38
	稳定性
	GB/T 10644—2022

	39
	绝缘电阻
	GB/T 10644—2022

	40
	冷态电气强度
	GB/T 10644—2022

	41
	功率偏差
	GB/T 10644—2022

	42
	工作温度下泄漏电流
	GB/T 10644—2022

	43
	工作温度下电气强度
	GB/T 10644—2022

	44
	防触电
	GB/T 10644—2022

	45
	接地电阻
	GB/T 10644—2022

	注：
1.本表的第1-13项适用于金属材质；
2.本表的第14-28项适用于塑料材质；
3.本表的第29-33项适用于橡胶材质；
4.本表的第34-37项适用于硅橡胶材质；
5.本表的第32项仅适用于含有胺类防老剂、次磺酰胺类硫化促进剂、偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺的橡胶材质；
6.本表的第33项仅适用于含有硫化促进剂等可能产生N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物的橡胶材质。


表3  商用电热食品加工设备
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	砷
	GB 31604.49—2023 第二篇

	2
	镉
	GB 31604.49—2023 第二篇

	3
	铅
	GB 31604.49—2023 第二篇

	4
	镍
	GB 31604.49—2023 第二篇

	5
	铬
	GB 31604.49—2023 第二篇

	6
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	7
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	8
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	9
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	10
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	11
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	12
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	13
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	15
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	16
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	17
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	18
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	19
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 31604.19—2016

	20
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 31604.31—2025

	21
	1,1-二氯乙烯特定迁移量（限PVDC材质）
	GB 31604.31—2025

	22
	1,1-二氯乙烷特定迁移量（限PVC材质）
	GB 31604.31—2025

	23
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
（限PET、PBT材质）
	GB 31604.21—2025

	24
	特定迁移总量（以间苯二甲酸计）（限PET材质）
	GB 31604.21—2025

	25
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）
（限PET材质）
	GB 31604.44—2016

	26
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）
（限PBT材质）
	GB 31604.51—2021

	27
	1,3-丁二烯特定迁移量
（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 31604.12—2016

	28
	邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
	GB 31604.30—2025

	29
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	30
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	31
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	32
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	33
	N—亚硝胺和N—亚硝胺可生成物迁移总量
	GB 31604.62—2025

	34
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	35
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	36
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	37
	挥发性物质
	GB 4806.16—2025

	38
	对触及带电部件的防护
	[bookmark: OLE_LINK18]GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	39
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	40
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK11]GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	41
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
[bookmark: OLE_LINK19]GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	42
	非正常工作
	GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	43
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
[bookmark: OLE_LINK26]GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	44
	机械强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	45
	结构
	GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
[bookmark: OLE_LINK22]GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
[bookmark: OLE_LINK25]GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	46
	内部布线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	47
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	48
	外部导线用接线端子
/外部导体用接线端子
	GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	49
	接地措施
	GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	50
	螺钉和连接
	GB 4706.1—2005
GB 4706.33—2008
GB 4706.34—2008
GB 4706.35—2008
GB 4706.36—2014
GB 4706.37—2008
GB 4706.39—2008
GB 4706.40—2008
GB 4706.52—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.33—2024
GB/T 4706.34—2024
GB/T 4706.35—2024
GB/T 4706.36—2024
GB/T 4706.37—2024
GB/T 4706.39—2024
GB/T 4706.40—2024
GB/T 4706.52—2024

	注：
1.本表的第1—13项适用于金属材质；
2.本表的第14-28项适用于塑料材质；
3.本表的第29-33项适用于橡胶材质；
4.本表的第34-37项适用于硅橡胶材质；
5.本表的第32项仅适用于含有胺类防老剂、次磺酰胺类硫化促进剂、偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺的橡胶材质；
6.本表的第33项仅适用于含有硫化促进剂等可能产生N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物的橡胶材质。
7.本表的第42项不测GB 4706.1第19.11.4条试验；
8.本表的第45项不测GB 4706.1第22.46条试验。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.9—2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB 4806.11—2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品
GB 4806.11—2023 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品
GB 4806.16—2025 食品安全国家标准 食品接触用硅橡胶材料及制品
GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准及第1号修改单
GB/T 10644—2022 电热食品烤炉
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求
GB 4706.33—2008 家用和类似用途电器的安全 商用电深油炸锅的特殊要求
GB 4706.34—2008 家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求
GB 4706.35—2008 家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的特殊要求
GB 4706.36—2014 家用和类似用途电器的安全 商用电开水器和液体加热器的特殊要求
GB 4706.37—2008 家用和类似用途电器的安全 商用单双面电热铛的特殊要求
GB 4706.39—2008 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求
[bookmark: _Hlk226711396]GB 4706.40—2008 家用和类似用途电器的安全 商用多用途电平锅的特殊要求
GB 4706.52—2008 家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求
GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求
[bookmark: _Hlk226711108]GB/T 4706.33—2024 家用和类似用途电器的安全 第 33 部分：商用电油炸锅的特殊要求
GB/T 4706.34—2024 家用和类似用途电器的安全 第 34 部分：商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求
GB/T 4706.35—2024 家用和类似用途电器的安全 第 35 部分：商用电煮锅的特殊要求
GB/T 4706.36—2024 家用和类似用途电器的安全 第 36 部分：商用电开水器和液体加热器的特殊要求
GB/T 4706.37—2024 家用和类似用途电器的安全 第 37 部分：商用单双面电热铛的特殊要求
GB/T 4706.39—2024 家用和类似用途电器的安全 第 39 部分：商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求
GB/T 4706.40—2024 家用和类似用途电器的安全 第 40 部分：商用多用途电平锅的特殊要求
GB/T 4706.52—2024 家用和类似用途电器的安全 第 52 部分：商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求
GB 44246—2024 家用和类似用途电器、体育用品的电气部分及电玩具 安全技术规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

江门市压力锅生产领域监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品5口，其中4口检验样品，1口备用样品。
2 检验依据
[bookmark: _Hlk193727333]表1 不锈钢压力锅
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	合盖安全性
	GB 15066—2004

	2 
	工作压力
	GB 15066—2004

	3 
	密封性
	GB 15066—2004

	4 
	安全压力
	GB 15066—2004

	5 
	耐热压
	GB 15066—2004

	6 
	开盖安全性
	GB 15066—2004

	7 
	防堵安全性
	GB 15066—2004

	8 
	耐内压力
	GB 15066—2004

	9 
	泄压压力
	GB 15066—2004

	10 
	手柄连接牢固性
	GB 15066—2004

	11 
	感官要求
	GB 4806.9—2023

	12 
	砷
	GB 31604.49—2023第二篇

	13 
	镉
	GB 31604.49—2023 第二篇

	14 
	铅
	GB 31604.49—2023 第二篇

	15 
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	16 
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	17 
	铬
	GB 31604.49—2023 第二篇

	18 
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	19 
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	20 
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	21 
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	22 
	镍
	GB 31604.49—2023 第二篇

	23 
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	24 
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	25 
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	26 
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	27 
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	28 
	挥发性物质a
	GB 4806.16—2025

	注： a仅适用于执行GB 4806.16—2025的产品。


表2 铝及铝合金压力锅
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	合盖安全性
	GB 13623—2003

	2 
	工作压力
	GB 13623—2003

	3 
	密封性
	GB 13623—2003

	4 
	安全压力
	GB 13623—2003

	5 
	耐热压
	GB 13623—2003

	6 
	开盖安全性
	GB 13623—2003

	7 
	防堵安全性
	GB 13623—2003

	8 
	耐内压力
	GB 13623—2003

	9 
	泄压压力
	GB 13623—2003

	10 
	破坏压力
	GB 13623—2003

	11 
	手柄连接牢固性
	GB 13623—2003

	12 
	感官要求
	GB 4806.9—2023

	13 [bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Hlk193895879]
	砷
	GB 31604.49—2023第二篇

	14 
	镉
	GB 31604.49—2023 第二篇

	15 
	铅
	GB 31604.49—2023 第二篇

	16 
	锑
	GB 31604.49—2023 第二篇

	17 
	铝
	GB 31604.49—2023 第二篇

	18 
	铬
	GB 31604.49—2023 第二篇

	19 
	钴
	GB 31604.49—2023 第二篇

	20 
	铜
	GB 31604.49—2023 第二篇

	21 
	锰
	GB 31604.49—2023 第二篇

	22 
	钼
	GB 31604.49—2023 第二篇

	23 
	镍
	GB 31604.49—2023 第二篇

	24 
	锡
	GB 31604.49—2023 第二篇

	25 
	锌
	GB 31604.49—2023 第二篇

	26 
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	27 
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	28 
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	29 
	挥发性物质a
	GB 4806.16—2025

	注： a仅适用于执行GB 4806.16—2025的产品。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.9—2023 食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品
GB 4806.11—2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品
GB 4806.16—2025 食品安全国家标准 食品接触用硅橡胶材料及制品
GB 15066—2004 不锈钢压力锅
GB 13623—2003 铝及铝合金压力锅安全及性能要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

江门市非复合膜袋生产领域
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽样数量：
膜类产品：每批次产品抽取3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品；袋类产品：每批次产品抽取3包，其中2包作为检验样品，1包作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	6
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	7
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 31604.19—2016

	8
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 31604.31—2025

	9
	邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质)
	GB 31604.30—2025

	10
	1,1-二氯乙烷特定迁移量（限 PVC 材质）
	GB 31604.31—2025

	11
	1,1-二氯乙烯特定迁移量（限 PVDC材质）
	GB 31604.31—2025

	12
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质）
	GB 31604.21—2025

	13
	特定迁移总量（以间苯二甲酸计）（限PET 材质）
	GB 31604.21—2025

	14
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）（限PET材质）
	GB 31604.44—2016

	15
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质）
	GB 31604.51—2021

	16
	阻隔性能（氧气）
	GB/T 1038—2000
GB/T 1038.1—2022
GB/T 19789—2005
GB/T 19789—2021

	17
	阻隔性能（水蒸气）
	GB/T 1037—1988
GB/T 1037—2021
GB/T 26253—2010

	18
	热封强度（限袋类产品）
	QB/T 2358—1998


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 4456—2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜
GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB/T 10457—2021 食品用塑料自粘保鲜膜质量通则
GB/T 24334—2009 聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜
GB/T 10003—2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜
GB/T 16958—2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜
GB/T 17030—2019 食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜
GB/T 20218—2021 双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜
GB/T 21661—2020 塑料购物袋
GB/T 21661—2025 塑料购物袋
GB/T 24984—2010 日用塑料袋
GB/T 27740—2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜
[bookmark: _Hlk128645887]GB/T 38082—2019 生物降解塑料购物袋
BB/T 0002—2008 双向拉伸聚丙烯珠光薄膜
BB/T 0014—2011 夹链自封袋
BB/T 0030—2019 包装用镀铝薄膜
BB/T 0039—2013 商品零售包装袋
QB/T 1956—1994 聚丙烯吹塑薄膜
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

江门市食品用洗涤剂生产领域
监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生，样品抽取数量见表1。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（个）
	检验样品数量（个）
	备用样品数量（个）

	1
	包装规格＜2kg（L）
	不少于2kg（L）且不少于3个独立包装
	2
	1

	2
	包装规格≥2kg（L）且＜10kg（L）的独立包装
	不少于3个独立包装
	2
	1

	3
	包装规格≥10kg（L）的大包装
	3个大包装，从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于1kg（L）
	2
	1


2 检验依据
表2 手洗餐具用洗涤剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总砷（以As计）
	GB/T 30797—2014

	2
	重金属（以Pb计）
	GB/T 30799—2014

	3
	甲醇
	GB/T 30795—2014

	4
	甲醛
	GB/T 30796—2014

	5
	1,4-二噁烷
	GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法

	6
	菌落总数
	GB 14930.1—2022
GB 4789.2—2022

	7
	大肠菌群
	GB 14930.1—2022
GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法

	8
	总有效物含量
	GB/T 13173—2021 

	9
	pH
	GB/T 6368—2008


表3 果蔬清洗剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总砷（以As计）
	GB/T 30797—2014

	2
	重金属（以Pb计）
	GB/T 30799—2014

	3
	甲醇
	GB/T 30795—2014

	4
	甲醛
	GB/T 30796—2014

	5
	1,4-二噁烷
	GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法

	6
	菌落总数
	GB 14930.1—2022 
GB 4789.2—2022

	7
	大肠菌群
	GB 14930.1—2022
GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法

	8
	总有效物含量
	GB/T 13173—2021

	9
	总五氧化二磷含量
	GB/T 13173—2021 

	10
	农药去除效果（P值）
	GB/T 24691—2022 

	11
	pH
	GB/T 6368—2008


表4 餐具洗涤盐
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总砷（以As计）
	GB/T 30797—2014

	2
	重金属（以Pb计）
	GB/T 30799—2014

	3
	甲醇
	GB/T 30795—2014

	4
	甲醛
	GB/T 30796—2014

	5
	1,4-二噁烷
	GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法

	6
	菌落总数
	GB 14930.1—2022
GB 4789.2—2022

	7
	大肠菌群
	GB 14930.1—2022
GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法

	8
	氯化钠（以NaCl计）
	QB/T 5778-2024

	9
	pH
	QB/T 5778-2024
GB/T 6368—2008

	10
	总活性物
	GB/T 13173—2021 


[bookmark: _Hlk28345452]表5 饮料用瓶清洗剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总砷（以As计）
	GB/T 30797—2014

	2
	重金属（以Pb计）
	GB/T 30799—2014

	3
	甲醇
	GB/T 30795—2014

	4
	甲醛
	GB/T 30796—2014

	5
	1,4-二噁烷
	GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法

	6
	菌落总数
	GB 14930.1—2022
GB 4789.2—2022

	7
	大肠菌群
	GB 14930.1—2022
GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法

	8
	总活性物含量
	GB/T 13173—2021 

	9
	总五氧化二磷含量（以P2O5计）a
	GB/T 13173—2021 

	注：a 仅对标注无磷产品要求。


表6 食品工具和工业设备用酸性清洗剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总砷（以As计）
	GB/T 30797—2014

	2
	重金属（以Pb计）
	GB/T 30799—2014

	3
	甲醇
	GB/T 30795—2014

	4
	甲醛
	GB/T 30796—2014

	5
	1,4-二噁烷
	GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法

	6
	菌落总数
	GB 14930.1—2022
GB 4789.2—2022

	7
	大肠菌群
	GB 14930.1—2022
GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法

	8
	总五氧化二磷（P2O5）含量a
	GB/T 13173—2021 

	9
	表面活性剂含量b
	GB/T 13173—2021 

	10
	有效酸的质量分数（以HNO3计）
	QB/T 4313—2023 

	11
	腐蚀率
	QB/T 4313—2023 

	注：a 仅对标注无磷产品要求。
b 仅对增效型（B型）产品要求。


表7 食品工具和工业设备用碱性清洗剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总砷（以As计）
	GB/T 30797—2014

	2
	重金属（以Pb计）
	GB/T 30799—2014

	3
	甲醇
	GB/T 30795—2014

	4
	甲醛
	GB/T 30796—2014

	5
	1,4-二噁烷
	GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法

	6
	菌落总数
	GB 14930.1—2022
GB 4789.2—2022

	7
	大肠菌群
	GB 14930.1—2022
GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法

	8
	总五氧化二磷（P2O5）含量a
	GB/T 13173—2021 

	9
	表面活性剂含量b
	GB/T 13173—2021

	10
	总碱的质量分数（以NaOH计）c
	QB/T 4314—2023 

	注：a 仅对标注无磷产品要求。
b 仅对增效型（B型）产品要求。
c仅对普通型（A型）产品要求。


[bookmark: _Hlk28345520]表8 机洗餐具用洗涤剂产品及食品工业用（含复合主剂）洗涤剂
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总砷（以As计）
	GB/T 30797—2014

	2
	重金属（以Pb计）
	GB/T 30799—2014

	3
	甲醇
	GB/T 30795—2014

	4
	甲醛
	GB/T 30796—2014

	5
	1,4-二噁烷
	GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法

	6
	菌落总数
	GB 14930.1—2022
GB 4789.2—2022

	7
	大肠菌群
	GB 14930.1—2022
GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 14930.1—2022 食品安全国家标准洗涤剂
GB/T 9985—2022 手洗餐具用洗涤剂
GB/T 24691—2022 果蔬清洗剂
QB/T 2967—2023 饮料用瓶清洗剂
QB/T 4313—2023 食品工具和工业设备用酸性清洗剂
QB/T 4314—2023食品工具和工业设备用碱性清洗剂
QB/T 5778—2024 餐具洗涤盐
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准食品微生物学检验总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。


江门市食品接触用纸容器生产领域
监督抽查实施细则

1抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量（只/支）
	检验样品数量（只/支）
	备用样品数量（只/支）

	1
	纸餐具（纸碗、纸桶、纸餐盒、纸餐盘、模塑纸碟等）
	75（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。）
	50
	25

	2
	纸杯
	100（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。）
	50
	50

	3
	纸袋
	60（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg，不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取）
	40
	20

	4
	纸罐
	纸板类罐
	30
	25
	5

	
	
	圆柱形复合罐
	90
	60
	30

	5
	其他类纸容器
	60（若样品过小，应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg，其中检样、备样按比例2:1抽取。）
	40
	20


注：抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。
2 检验依据
表2 纸餐具
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求a
	GB 4806.7—2023
GB 4806.8—2022

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量b
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量b
	GB 31604.52—2021

	6
	铅（Pb）
	GB 31604.34—2016
或GB 31604.49—2023

	7
	砷（As）
	GB 31604.38—2016
或GB 31604.49—2023

	8
	荧光性物质
	GB 31604.47—2023

	9
	甲醛
	GB 4806.8—2022
GB 31604.48—2016

	10
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8—2022

	11
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8—2022

	12
	大肠菌群
	GB 14934—2016

	13
	沙门氏菌
	GB 14934—2016

	14
	霉菌
	GB 4806.8—2022
GB 4789.15—2016

	15
	渗漏性能c
（95℃±5℃水、油）
	GB/T 27591—2011

	16
	耐温性能d
（耐热油/耐热水）
	GB/T 27591—2025

	17
	抗压强度e
	GB/T 27591—2011
GB/T 27591—2025

	18
	漏水性d
	GB/T 27591—2025

	19
	整体挺度d
	GB/T 27591—2025

	20
	抗弯曲性能d
	GB/T 27591—2025

	21
	盒盖对折试验d
	GB/T 27591—2025

	22
	耐脂度d
	GB/T 27591—2025

	23
	耐温试验f
（95℃±5℃的油、水，30min）
	GB/T 27589—2011

	24
	渗漏性能g
（90℃±5℃水、95℃±5℃油）
	QB/T 2898—2007

	25
	耐温性能h
	GB/T 36787—2018

	26
	杯身挺度h
	GB/T 27590—2011

	27
	抗压性能h
	GB/T 36787—2018

	注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。
b适用于淋（覆）膜、涂层产品。
c、e适用于执行标准为GB/T 27591—2011的纸碗。
d、e适用于执行标准为GB/T 27591—2025的纸餐具。
f适用于执行标准为GB/T 27589-2011的纸餐盒。
g适用于执行标准为QB/T 2898—2007的餐用纸制品。
h适用于执行标准为GB/T 36787—2018的纸浆模塑餐具。


表3 纸杯
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求a
	GB 4806.8—2022
GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量b
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量b
	GB 31604.52—2021

	6
	铅（Pb）
	GB 31604.34—2016
或GB 31604.49—2023

	7
	砷（As）
	GB 31604.38—2016
或GB 31604.49—2023

	8
	荧光性物质
	GB 31604.47—2023

	9
	甲醛
	GB 4806.8—2022
GB 31604.48—2016

	10
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8—2022

	11
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8—2022

	12
	大肠菌群
	GB 14934—2016

	13
	沙门氏菌
	GB 14934—2016

	14
	霉菌
	GB 4806.8—2022
GB 4789.15—2016

	15
	感官指标
	GB/T 27590—2022

	16
	渗漏性能
	GB/T 27590—2022

	17
	杯身挺度
	GB/T 27590—2022

	注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。
b适用于淋（覆）膜、涂层纸杯产品。


表4 纸袋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求a
	GB 4806.8—2022
GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量b
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量b
	GB 31604.52—2021

	6
	铅（Pb）
	GB 31604.34—2016
或GB 31604.49—2023

	7
	砷（As）
	GB 31604.38—2016
或GB 31604.49—2023

	8
	荧光性物质
	GB 31604.47—2023

	9
	甲醛
	GB 4806.8—2022
GB 31604.48—2016

	10
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8—2022

	11
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8—2022

	12
	大肠菌群
	GB 14934—2016

	13
	沙门氏菌
	GB 14934—2016

	14
	霉菌
	GB 4806.8—2022
GB 4789.15—2016

	注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。
b适用于淋（覆）膜、涂层纸袋产品。


表5 纸罐（纸板类罐）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官
	GB 4806.8—2022

	2
	铅（Pb）
	GB 31604.34—2016
或GB 31604.49—2023

	3
	砷（As）
	GB 31604.38—2016
或GB 31604.49—2023

	4
	荧光性物质
	GB 31604.47—2023

	5
	甲醛
	GB 4806.8—2022
GB 31604.48—2016

	6
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8—2022

	7
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8—2022

	8
	大肠菌群
	GB 14934—2016

	9
	沙门氏菌
	GB 14934—2016

	10
	霉菌
	GB 4806.8—2022
GB 4789.15—2016


表6 纸罐（圆柱形复合罐）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	6
	大肠菌群
	GB 14934—2016

	7
	沙门氏菌
	GB 14934—2016

	8
	霉菌
	GB 4806.8—2022
GB 4789.15—2016

	9
	端盖脱离力
	GB/T 10440—2008

	10
	轴向压溃力
	GB/T 10440—2008

	11
	快速泄漏试验
	GB/T 10440—2008

	
	
	


表7 其他类纸容器
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求a
	GB 4806.8—2022
GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量b
	GB 31604.2—2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量b
	GB 31604.52—2021

	6
	铅（Pb）
	GB 31604.34—2016
或GB 31604.49—2023

	7
	砷（As）
	GB 31604.38—2016
或GB 31604.49—2023

	8
	荧光性物质
	GB 31604.47—2023

	9
	甲醛
	GB 4806.8—2022
GB 31604.48—2016

	10
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8—2022

	11
	3-氯-1,2-丙二醇
	GB 4806.8—2022

	12
	大肠菌群
	GB 14934—2016

	13
	沙门氏菌
	GB 14934—2016

	14
	霉菌
	GB 4806.8—2022
GB 4789.15—2016

	注：a GB 4806.7—2023标准适用于淋（覆）膜产品，GB 4806.8—2022标准适用于非淋（覆）膜产品。
b适用于淋（覆）膜、涂层纸袋产品。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8—2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
GB 4806.13—2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品
GB/T 10440—2008 圆柱形复合罐
GB/T 27589—2011 纸餐盒
GB/T 27591—2011 纸碗
GB/T 27591—2025 纸餐具
GB/T 27590—2022 纸杯
GB/T 36787—2018 纸浆模塑餐具
QB/T 2898—2007 餐用纸制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。

江门市食品接触用塑料包装容器工具等制品
生产领域监督抽查实施细则

    1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽样数量见表1。
表1 抽样数量
	序号
	产品类型
	抽样数量
（只/个）
	检验样品数量
（只/个）
	备用样品数量
（只/个）

	1
	刀、叉、勺、吸管、筷子等
	42
	30
	12

	2
	盒、碗、杯
	容量≥400mL
	10
	8
	2

	
	
	200mL≤容量＜400mL
	14
	10
	4

	
	
	容量＜200mL
	24
	16
	8

	3
	盘、碟等产品
	接触食品面面积≥240cm2
	10
	8
	2

	
	
	120cm2≤接触食品面面积＜240cm2
	14
	10
	4

	
	
	60cm2≤接触食品面面积＜120cm2
	24
	16
	8

	
	
	接触食品面面积＜60cm2
	74
	50
	24



2 检验依据
表2 检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 [bookmark: _Hlk195175219]
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2 
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3 
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016

	4 
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016

	5 
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 31604.52—2021

	6 
	脱色试验
	GB 31604.7—2023

	7 
	特定迁移总量（以己内酰胺计）
（限PA材质）
	GB 31604.19—2016

	8 
	氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）
	GB 31604.31—2025

	9 
	1,1-二氯乙烷特定迁移量（限 PVC 材质）
	GB 31604.31—2025

	10 
	1,1-二氯乙烯特定迁移量（限 PVDC 材质）
	GB 31604.31—2025

	11 
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
（限PET、PBT、PCT材质）
	GB 31604.21—2025

	12 
	特定迁移总量（以间苯二甲酸计）
（限 PET 材质）
	GB 31604.21—2025

	13 
	特定迁移总量（以偏苯三甲酸计）（限 PCT 材质）
	GB 31604.21—2025

	14 
	特定迁移总量（以1,2-乙二醇计）
（限PET材质）
	GB 31604.44—2016

	15 
	特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）
（限PBT材质）
	GB 31604.51—2021

	16 
	双酚 S 特定迁移量（限 PESU 材质）
	GB 31604.54—2023

	17 
	4,4'-联苯二酚特定迁移量（限 PPSU 材质）
	GB 31604.63—2025

	18 
	1,1'-磺酰基二（4-氯苯）特定迁移量（限PESU、PPSU 材质）
	GB 31604.63—2025

	19 
	2,2,4,4-四甲基-1,3-环丁二醇特定迁移量（限 PCT 材质）
	GB 31604.61—2025

	20 
	双酚A特定迁移量（限PC材质）
	GB 31604.10—2016

	21 
	苯酚特定迁移量（限PC材质）
	GB 31604.46—2023

	22 
	1,3-丁二烯特定迁移量
（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 31604.12—2016

	23 
	邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
	GB 31604.30—2025




执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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