附件2：

“中国渔政44219”艇维修保养项目清单

序号	工 程 项 目	单位	数量
科 目	材料名称规格型号
一	专项服务工程
1	船舶进出坞各1次
项	1
2	船舶驻坞5天
天	5
3	船舶靠泊码头5天
天	5
4	船舶维修期间，人员巡回值班、配置消防器材等
天	10
5	系泊、航行试验
项	1
二	维修保养项目
1	驾控台拆装更换AIS设备并重新安装相关天线、电源及信号线路，型号：HM5900BD；带CCS检验合格证书	更换AIS设备并重新安装相关天线、电源及信号线路，型号：HM5900BD；带CCS检验合格证书	套	1
2	舵机系统维修项目
2.1	拆装更换充电机皮带（带舵机泵，日本三星）	更换充电机皮带（日本三星）	条	1
2.2	拆装更换皮带轮×1个	更换皮带轮	个	1
2.3	拆装更换舵机助力油泵	更换舵机助力油泵	个	1
2.4	更换舵机专用液压润滑油（型号：ATF2）×6升	更换舵机专用液压润滑油（型号：ATF2）	升	6
2.5	舵机系统相关液压油管清洗，液压方向机和液压油缸清洗（油泵损坏后，系统内产生的金属碎、粉末需彻底清洁干净，需用液压润滑油多次冲洗）	液压油管清洗，液压方向机和液压油缸清洗（油泵损坏后，系统内产生的金属碎、粉末需彻底清洁干净）	项	1
2.6	拆装更换舵角线×1条	更换舵角线	条	1
2.7	拆装更换舵角传感器×1个	更换舵角传感器	个	1
2.8	更换舵角线、舵角传感器后，重新调校舵角指示并对中	重新调校舵角指示并对中	项	1
2.9	拆装更换艉机升降电机×1套（含相关密封垫片）及检查、测量包扎整理相关电源线路；并拆装清洗换向阀及更换润滑油	拆装艉机升降电机及检查、测量包扎整理相关电源线路；并拆装清洗换向阀及更换润滑油	项	1
订购艉机升降电机（含相关密封垫片）	套	1
3	船艉右舷空调室外主机玻璃钢通风罩已严重爆裂、破损，需用玻璃钢材料、纤维布（多层）、环氧树脂等材料包覆、修补并打磨补漆处理	玻璃钢材料、纤维布（多层）、环氧树脂等材料包覆、修补并打磨补漆处理	项	1
4	船舶航行信号灯具及相关电源线路、控制开关检修，并更换已损坏的五金杂件、灯泡	检修，并更换已损坏的五金杂件、灯泡	项	1