附件2：

“中国渔政44219”艇维修保养项目清单
	序号
	工        程       项       目
	单位
	数量

	
	科          目
	材料名称规格型号
	
	

	一
	专项服务工程
	
	
	

	1
	船舶进出坞各1次
	
	项
	1

	2
	船舶驻坞5天
	
	天
	5

	3
	船舶靠泊码头5天
	
	天
	5

	4
	船舶维修期间，人员巡回值班、配置消防器材等
	
	天
	10

	5
	系泊、航行试验
	
	项
	1

	二
	维修保养项目
	
	
	

	1
	驾控台拆装更换AIS设备并重新安装相关天线、电源及信号线路，型号：HM5900BD；带CCS检验合格证书
	更换AIS设备并重新安装相关天线、电源及信号线路，型号：HM5900BD；带CCS检验合格证书
	套
	1

	2
	舵机系统维修项目
	
	
	

	2.1
	拆装更换充电机皮带（带舵机泵，日本三星）
	更换充电机皮带（日本三星）
	条
	1

	2.2
	拆装更换皮带轮×1个
	更换皮带轮
	个
	1

	2.3
	拆装更换舵机助力油泵
	更换舵机助力油泵
	个
	1

	2.4
	更换舵机专用液压润滑油（型号：ATF2）×6升
	更换舵机专用液压润滑油（型号：ATF2）
	升
	6

	2.5
	舵机系统相关液压油管清洗，液压方向机和液压油缸清洗（油泵损坏后，系统内产生的金属碎、粉末需彻底清洁干净，需用液压润滑油多次冲洗）
	液压油管清洗，液压方向机和液压油缸清洗（油泵损坏后，系统内产生的金属碎、粉末需彻底清洁干净）
	项
	1

	2.6
	拆装更换舵角线×1条
	更换舵角线
	条
	1

	2.7
	拆装更换舵角传感器×1个
	更换舵角传感器
	个
	1

	2.8
	更换舵角线、舵角传感器后，重新调校舵角指示并对中
	重新调校舵角指示并对中
	项
	1

	2.9
	拆装更换艉机升降电机×1套（含相关密封垫片）及检查、测量包扎整理相关电源线路；并拆装清洗换向阀及更换润滑油
	拆装艉机升降电机及检查、测量包扎整理相关电源线路；并拆装清洗换向阀及更换润滑油
	项
	1

	
	
	订购艉机升降电机（含相关密封垫片）
	套
	1

	3
	船艉右舷空调室外主机玻璃钢通风罩已严重爆裂、破损，需用玻璃钢材料、纤维布（多层）、环氧树脂等材料包覆、修补并打磨补漆处理
	玻璃钢材料、纤维布（多层）、环氧树脂等材料包覆、修补并打磨补漆处理
	项
	1

	4
	船舶航行信号灯具及相关电源线路、控制开关检修，并更换已损坏的五金杂件、灯泡
	检修，并更换已损坏的五金杂件、灯泡
	项
	1


